**24.11.2016г. №164**

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Боханский муниципальный район**

**Сельское поселение «Середкино»**

**Дума**

**Решение**

**О внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Середкино»**

В целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Середкино» в соответствии с Генеральным планом,  руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Середкино»,

**Дума решила:**

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Середкино» Иркутской области следующие изменения и дополнения:

 **1.1. Зона «Ж-1. Зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки» статьи 30, части 2 Правил дополнить пункт 2 «Предельные параметры земельных участков и параметры разрешенного строительства»: подпунктами следующего содержания:**

о) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 2000 кв.м;

п) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

р) максимальное количество этажей зданий – 2;

с) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 10 м;

т) максимальный процент застройки участка – 60 %;

у) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

ф) требования к ограждению земельных участков:

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 1,8 метров;

- ограждение между смежными земельными участками должны быть проветриваемые на высоту не менее 0,5 м от уровня земли;

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило – 6 м. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные – не менее 15 м., до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м, свыше 30 блоков – не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению».

**1.2. Зона «О-1.** **Зона многофункциональной общественно-деловой застройки» статьи 31, части 2 Правил пункт 2 «Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства дополнить подпунктами следующего содержания:**

е) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

ж) максимальное количество этажей зданий – 3;

з) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 15 м;

и) максимальный процент застройки участка – 60 %;

к) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1.3. Зона «О-2. Зона объектов образования» статьи 32, части 2 Правил пункт 2 «Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства дополнить подпунктами следующего содержания:**

е) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

ж) максимальное количество этажей зданий – 3;

з) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 15 м;

и) максимальный процент застройки участка – 60 %;

к) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1.3. Зона «О-3 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты» статьи 33, части 2 Правил пункт 2 «Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства дополнить подпунктами следующего содержания:**

е) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

ж) максимальное количество этажей зданий – 3;

з) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 15 м;

и) максимальный процент застройки участка – 60 %;

к) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1.4.  Зона «П-1. Производственные зоны»  статьи 34, части 2 Правил пункт 2 «Предельные параметры земельных участков и параметры разрешенного строительства дополнить подпунктами следующего содержания:**

л) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 6000 кв.м;

м) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

н) максимальное количество этажей зданий – 3;

о) максимальная высота – 10 м;

п) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1.5. Зона «СХ-1. Зона сельскохозяйственного производства» статьи 35, части 2 Правил пункт 2 «Предельные параметры земельных участков и параметры разрешенного строительства дополнить подпунктом 3 следующего содержания:**

3) а) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 6000 кв.м;

б) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

в) максимальное количество этажей зданий – 3;

г) максимальная высота – 10 м;

д) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1.5. Зона «СХ-2. Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства» статьи 36, части 2 Правил пункт 2 «Предельные параметры земельных участков и параметры разрешенного строительства» дополнить подпунктом 8 следующего содержания:**

8) а) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 6000 кв.м;

б) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

в) максимальное количество этажей зданий – 3;

г) максимальная высота – 10 м;

д) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном Вестнике и разместить на сайте муниципального образования «Середкино» в сети Интернет.

 3. Настоящее Решения вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы,

Глава сельского поселения «Середкино»

И.А.Середкина