**Проект «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тараса»**

В соответствии с пунктом 2 и 4 части 3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=D5A0EE41817B2FB2C3BB36C4BED88C331C4729BCF13497A38E55D0E26387EAMCv9E) Администрации МО «Тараса» от 12.08.2016 г. N 121 "О комиссиипо землепользованию и застройке при администрации муниципального образования **«**Тараса», Решение Думы № 16 от 15.04.2015 г. «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Тараса», протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке от 19.08.2016 г. N 1, комиссия по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тараса» одобрила предложение службы Архитектуры Иркутской области по подготовке проекта « О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тараса»:

1. Внести в [Правила](consultantplus://offline/ref=D5A0EE41817B2FB2C3BB36CDA7DF8C331C4729BCFB3A91A98108DAEA3A8BE8CE5E263639736962BC53D9BEM2v3E) землепользования и застройки муниципального образования «Тараса» утвержденные решением Думы МО «Тараса» № 161 от 15.03.2013 следующие изменения и дополнения :

**1.1.  пункт «СХ-2. Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства» статьи 36, части 2 Правил дополнить подпунктом «Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:**

1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 6000 кв.м;

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

3) максимальное количество этажей зданий – 2;

4) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 10 м;

5) максимальный процент застройки участка – 60 %;

6) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

7) требования к ограждению земельных участков:

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 1,8 метров;

- ограждение между смежными земельными участками должны быть проветриваемые на высоту не менее 0,5 м от уровня земли;

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило – 6 м. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные – не менее 15 м., до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м, свыше 30 блоков – не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.»

**1.2. пункт «О-1 Зона многофункциональной общественно-деловой застройки» статьи 31, части 2 Правил дополнить подпунктом «Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:**

1) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

2) максимальное количество этажей зданий – 3;

3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 15 м;

4) максимальный процент застройки участка – 60 %;

5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1.3.        пункт «П-1. Зона промышленных и коммунально-складских объектов »  статьи 34, части 2 Правил дополнить подпунктом «Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:**

1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 6000 кв.м;

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

3) максимальное количество этажей зданий – 3;

4) максимальная высота – 10 м;

5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1**.**4. пункт «СХ-1. Зона объектов сельскохозяйственного производства» статьи 35, части 2 Правил дополнить подпунктом «Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:**

1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 6000 кв.м;

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

3) максимальное количество этажей зданий – 3;

4) максимальная высота – 10 м;

5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

2. Направить на утверждение главе администрации МО «Тараса».

3. Опубликовать настоящий проект в Вестнике МО «Тараса» и на сайте в сети Интернет.

4. Вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комиссии: Бадагуев Р.Н.

Секретарь: Миронова М.М.