**ПРОТОКОЛ № 2**

Публичного слушания

о внесении изменений и дополнений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования

«Укыр»

от 15 мая 2017 г. с. Укыр

14-00 часов

Приглашённые:

Депутаты: 9 человек

Директор МБУК «СКЦ» МО «Укыр» – Акбаева М.К.

Директор МБДОУ Укырская средняя школа – Логинова Л.Ш.

Заведующая Д/садом – Григорьева Д.И.

Жители:

с. Укыр – 50 человек

д. Тачигир – 10 человек

д. Петрограновка – 15 человек

д. Хоргелок – 21 человек

д. Усть-Укыр – 6 человек

д. Лаврентьевск – 13 человек

д.Маньково – 24 человека

Всего: 151 человек

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Укыр» следующего содержания :

**1.1.       пункт «Ж-3. Зона территории садоводства и огородничества» статьи 30, части 2 Правил дополнить подпунктом «Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:**

1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 2000 кв.м;

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

3) максимальное количество этажей зданий – 2;

4) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 10 м;

5) максимальный процент застройки участка – 50 %;

6) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

7) требования к ограждению земельных участков:

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 1,8 метров;

- ограждение между смежными земельными участками должны быть проветриваемые на высоту не менее 0,5 м от уровня земли;

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило – 6 м. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные – не менее 15 м., до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м, свыше 30 блоков – не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.»

**1.2. пункт «ОД. Общественно-деловая зона» статьи 31, части 2 Правил дополнить подпунктом «Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:**

1) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

2) максимальное количество этажей зданий – 3;

3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 15 м;

4) максимальный процент застройки участка – 60 %;

5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**1.3.        пункт «ПЗ-1. Зона промышленной застройки»  статьи 34, части 2 Правил дополнить подпунктом «Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:**

1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - 6000 кв.м;

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 10 м;

3) максимальное количество этажей зданий – 3;

4) максимальная высота – 10 м;

5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

**1.4. пункт «СХ-1. Зона объектов сельскохозяйственного производства »  статьи 35, части 2 Правил дополнить подпунктом «Максимальный процент застройки в границах земельного участка»:**

1) максимальный процент застройки участка – 60 %;

**1.5. пункт «СХ-3. Зона сельскохозяйственных угодий »  статьи 37, части 2 Правил дополнить подпунктом «Максимальный процент застройки в границах земельного участка»:**

1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 1000 – 10 000 кв.м;

2) максимальное количество этажей зданий – 3;

3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 15 м;

4) максимальный процент застройки участка – 60 %;

5) минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних участках.

**ДОКЛАДЧИК** : Баглаеву Е.А.

**СЛУШАЛИ**: Баглаеву Е.А. – Главу МО «Укыр» О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Укыр».

**РЕШИЛИ**: Одобрить внесения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Укыр» .

Результат публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель: С. А. Нархинова

Секретарь: Д. Н. Баглаева